**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ**

**доступности здания МКУК «КДЦ «Мга»**

**для маломобильных групп населения**

**Основные сведения по объекту (учреждению)**

|  |  |
| --- | --- |
| *Наименование объекта* |  Здание структурного подразделениямуниципального казенного учреждения культуры «Культурно-Досуговый центр «Мга»Сельский клуб д. Лезье  |
| Фактический адрес |  187315, Ленинградская обл., Кировский р-н, д. Сологубовка, д.96 |
| телефон | 42-913, Е-mail: mga@yandex.ru |
| Ведомственная принадлежность | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области *(учредитель)* |
| Вид деятельности | Культурно - досуговая деятельность |
| Форма собственности объекта | Муниципальная |
| Объем предоставляемых услуг | количество обслуживаемых  посетителей/день – 15 чел.,  вместимость – до 50 чел. |
| Размещение объекта  | Отдельно стоящее нежилое здание  |
| Этажи, на которых оказываются услуги населению: 1 этаж |
| Количество и назначение входов |  5 входов (1 центральный, 4 эвакуационных) |
| Год постройки |  1958 г |
| Год последней реконструкции |  2017 г |

**Описание маршрута следования к объекту:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Расстояние до объекта от остановки  транспорта, м | 210 м | Вид транспорта, номер маршрута, название остановки | 272А  |
| Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки | нет |
| Наземные тактильные указатели перед переходами | нет | Регулируемые переходы | нет |
| Наземные тактильные указатели препятствиями | нет | Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией | нет |
| Внеуличные переходы (надземные  мосты и подземные туннели) | нет | Нерегулируемые переходы | есть |
| Внеуличные переходы (надземные  мосты и подземные туннели)Перепады высоты на пути движения | нетнет | Внеуличные переходы с пандусом | нет |
| Внеуличные переходы с подъемником | нет |
| Лестницы  на пути движения | нет | Съезды на проезжую часть с уклоном до 10% | нет |
| Поручни на имеющихся лестницах | нет | Съезды с уклоном более 10% (ненормативный) | нет |
| Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные) | нет | Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см | нет |
| Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные) | нет | Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более  4 см | нет |
| Поручни на имеющихся пандусах | нет |   |   |

 Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «01» августа 2017 г.

**I. Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

структурного подразделениямуниципального казенного учреждения культуры

«Культурно-Досуговый центр «Мга» **Сельский клуб д. Лезье**

187315, Ленинградская область, Кировский р-н, д. Сологубовка, д. 96

 *(наименование объекта, адрес)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование элементов объекта** | **Фактическая****величина,****наличие** | **Рекоменда-ции по адаптации** | **№ Фото** | **Условия при полной доступности** | **Условия при частичной доступности** | **Кате-гории инва-лидов** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Вход на территорию (при наличии ограждения) - ОТСУТСТВУЕТ |
| Автостоянка посетителей (при наличии) – ОТСУТСТВУЕТ (необходимы организационные мероприятия) |
| Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг) |
| - ширина тротуара (пути движения) |  |  |  | 1,5 м и более, допустимы сужениядо 0,9 м | Не менее 1,2м,допустимы сужениядо 0,9 м | К |
| -\*указатели направления движения |  |  |  | Имеются | Допустимо отсутствие | К, Г |
| - \*ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара |  |  |  | Имеется | Допустимо отсутствие | С |
| - \*места отдыха |  |  |  | Имеются | К, О |
| Открытая лестница (лестница на рельефе территории) - ОТСУТСТВУЕТ |
| Пандус на рельефе - ОТСУТСТВУЕТ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование элементов объекта | Фактическаявеличина,наличие | Рекомендации по адаптации | Примечание | Условия при полной доступности | Условия при частичной доступности | Кате-гории инва-лидов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии) |
| Вход на территорию (при наличии ограждения) |
| - ширина прохода, калитки |   |   |   | 0,9 ми более | Не менее0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта | К, О |
| - \*информация об объекте |   |   |   | Имеется | Допустимо отсутствие | К, О,С, Г |
| Автостоянка посетителей (при наличии) |
| \*Расстояние до входа в здание |   |   |   | 50 ми менее | Не более 250 м | К, О |
| Количество машино-мест для инвалидов |   |   |   | 5% и более | Допустимо отсутствие | К, О |
| Габариты машино-места для инвалидов (ширина) |   |   |   | 3,5м и более | Стандартное (2,5 х5,0 м) или отсутствует | К |
| Габариты машино-места для инвалидов (глубина) |   |   |   | 5,0 ми более |   | К |
| Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг) |
| - ширина тротуара (пути движения) |   |   |   | 1,5 м и более, допустимы сужениядо 0,9 м | Не менее 1,2м,допустимы сужения до 0,9 м | К |
| -\*указатели направления движения |   |     |   | Имеются | Допустимо отсутствие  | К, Г |
| - \*ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара |   |   |   | Имеется | Допустимо отсутствие  | С |
| - \*места отдыха |   |   |   | Имеются | К, О |
| Открытая лестница (лестница на рельефе территории): |   |   |   |
| - высота подъема справочно |   |   |   |   |   |
| - \*поручни высотаНе требуются при высоте входной площадки  не более  0,45 м |  |   |   | Как минимум с одной стороны на высоте0,8-1,1 м. | Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м | О, С |
| -  тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу) |   |   |   | За 0,6 м до марша | Допустимо отсутствие, несоответствие | С |
| -контрастная маркировка ступеней(крайних ступеней или края всех ступеней марша) |   |   |   | Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи | Отсутствие, несоответствие | С |
| Пандус на рельефе |   |
| - высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей) |   |   |   | 0,8 м и менее | не учитывается | К |
| - уклонФормула расчета уклона пандуса в % = (H : L) х 100%.  |   |   |   | 8 % и менее,для подъемадо 0,2 м – до 10% | Не более16,5 %,на высоту до 0,45 мне более 20% | К |
| Поручни с двух сторонтребуются при подъеме более 0,15 м |   |     |   | Наличие  |  Отсутствие,несоответствие |   |
| - на высоте (нижний поручень) |   |   |   | 0,7 – 0,9 м | К |
| -\*на высоте (верхний поручень) |   |   |   | 0,8 – 1,0 м | О |
| 2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг) |
| Крыльцо или  входная площадка |
| Высота площадки Справочно  | Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе.- При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе.- При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать.- Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются. |
| Габариты площадки (ширина) с пандусом |   |   |   | 1,5 м и более,при автоматических дверях не менее 1,2 м | Не менее 1,2м, при автоматических дверях не менее 1,1 м | К |
| Габариты площадки (глубина) с пандусом |   |   |   | 1,8 м и более,не менее1,2 м при автоматических дверях | 1,5 м и более,не менее1,2 м при автоматических дверях | К |
| Габариты площадки (ширина) без пандуса  |   |   |   | Не менее 1,5 м | Не менее ширины входной двери | О, С |
| Габариты площадки (глубина) без пандуса |   |   |   | Не менее 1,5 м,при втоматических дверях не менее 1,2 м |  Не учитывается | О, С |
| \*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах) |   |       |   | Есть при высоте более 0,45 м,  | Допустимо отсутствие  | К, О, С |
| \*Навес |   |   |   | Наличие | К, О |
| \*Информация  об объекте(сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов) |   |   |   | Наличие | Г |
| Лестница наружная |   |   |   |   |
| Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу За  0,6 м до марша |   |   |   | Имеется | Допустимо отсутствие, несоответствие | С |
| Маркировка ступеней |   |   |   | Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях | Допустимо отсутствие, несоответствие | С |
| Поручни с двух сторон |   |   |   | Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м | Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5% | О, С |
| - на высоте |   |   |   | 0,8-1,1 м | Допустимо несоответствие | О, С |
| - \* завершения поручней за пределами марша |   |    |   | Наличие | Допустимо отсутствие  | О, С |
| - \*нетравмирующие окончания |   |   |   | Наличие | О, С |
| Пандус наружный |   |
| Уклон пандусав % = (H : L) х 100% |   |   |   | 8 %и менее | Не более 16,5%  (9°) | К |
| Ширина марша (в чистоте, между поручнями) |   |   |   | 0,9 ми более | Не менее0,85 м | К |
| Высота  подъема  одного марша (максимальная) |   |   |   | 0,8 ми менее | Не ограничена | К |
| Разворотные площадки:(указываются габариты наименьшей) |   |   |   |   |   |   |
| -при въезде на пандус, длина |   |   |   | 1,2 м и более | не менее 1,0 м | К |
| -при въезде на пандус, ширина |   |   |   | 1,2 ми более | Менее 1,0 м | К |
| -промежуточная прямая, длина |   |    |   | 1,2 м и более | Допустимо отсутствие | К |
| -промежуточная прямая, ширина |   |   |   | 0,9 м и более | Допустимо отсутствие | К |
| -промежуточная с поворотом направления движения, длина |   |   |   | 1,2 м и более | Не менее1,0 м(допустима не горизонтальная) | К |
| -промежуточная с поворотом направления движения, ширина  |   |   |   | 1,2м и более | При повороте на 90°не менее1,0 м | К |
| Поручни с  двух сторон: |   |   |   | наличие | Отсутствие, несоответствие  |   |
| - на высоте (нижний поручень) |   |   |   | 0,7-0,9 м | К |
| - \*на высоте(верхний поручень) |   |   |   | 0,8-1,0 м | О |
| - \*горизонтальные завершения поручней |   |     |   | Имеются | Допустимо отсутствие  | К |
| - \*нетравмирующие окончания |   |   |   | Имеются | К, О |
| \*Нескользкое покрытие (при намокании) |   |   |   | Наличие | К |
| Наружный подъемник(при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли) |   |   |   | Наличие при необходимости  |  Мобильный подъемник при необходимости | К |
| \*Звуковой маяк у входа  |   |   |   | Имеется | Допустимо отсутствие | С |
| Тамбур |   |   |   |   |   |   |
| Глубина |   |   |   | 1,5 м и более,при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м | Менее 1,5 м | К |
| Ширина |   |   |   | 2,0 м и более,при автоматических дверях допустимо менее2,0 м | Менее 2,0 м | К |
| Двери распашные, справочно |   |   |   |   |   |   |
| Двери автоматические, справочно |   |   |   |   |   |   |
| - ширина дверного проема в свету |   |   |   | 0,85 ми более | Не менее0,8 м | К, О |
| - высота порога наружного, внутреннего |   |   |   | 0,025 ми менее | более 0,025 м | К |
| Лестница на уровень 1-го этажа |
| Маркировка ступеней |   |   |   | Имеется на проступи | Отсутствие, несоответствие | С |
| Поручни с двух сторон: |   |   |   | Имеются как минимум с одной стороны | Допустимо отсутствие | О, С |
| - на высоте |   |   |   | 0,8 – 1,1 м | Допустимо отсутствие, несоответствие  | О, С |
| -\* горизонтальные завершения поручня |   |   |   | Имеются | Допустимо отсутствие, несоответствие  | О, С |
| - \*нетравмирующие окончания |   |   |   | Имеются | Допустимо отсутствие, несоответствие  | О, С |
| Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа |
| Ширина марша |   |   |   | 0,9 м и более | Не менее 0,85м | К |
| Уклон |   |   |   | 8%  и менее | Не более 20% | К |
| Разворотные площадки внизу, вверху (длина) |   |   |   | 1,2 ми более | Менее 1,0 м | К |
| Разворотные площадки внизу, вверху (ширина) |   |   |   | 1,2 ми более | Менее 1,0 м | К |
| Поручни с двух сторон: |   |   |   |
| - на высоте (нижний поручень) |   |   |   | 0,7 – 0,75 м | Допустимо отсутствие,несоответствие | К |
| - \*на высоте (верхний поручень) |   |   |   | 0,8 – 1,0 м | Допустимо отсутствие,несоответствие | К, О |
| - \*горизонтальные завершения поручней |   |   |   | Имеется | Допустимо отсутствие | К |
| Пандус переносной |   |   |   | - | Наличие | К |
| Подъемник для инвалидов |   |   |   |   |   |
| - стационарный |   |   |   | наличие | - | К |
| - мобильный |   |   |   | - | наличие | К |
| Коридоры/холлы |   |   |   |   |   |   |
| Ширина полосы движения( с учетом мебели и оборудования) |   |   |   | 1,2 ми более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м | Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м | К |
| Разворотные площадки, глубина |   |   |   | 1,2 м и более | Менее 1,2м | К |
| Разворотные площадки, ширина |   |   |   | 1,2 ми менее | Менее 1,2м | К |
| \*Указатели направления движения, входа, выхода |   |    |   | Имеются |      Допустимо отсутствие  | К, Г |
| \*Пиктограммы (доступность, вход, выход) |   |   |   | Имеются | К, Г |
| Речевые информаторы и маяки |   |   |   | Имеются | С |
| \*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации |   |   |   | Имеются | Г |
| \*Аудиовизуальные информационно-справочные системы |   |   |   | Имеются | Г |
| \*Тактильная схема |   |   |   | Имеются | С |
| \*Место отдыха и ожидания: |   |   |   |
| - места для сидения на каждом этаже |   |   |   | Наличие | Допустимо отсутствие | О |
| - зона для коляски на каждом этаже |   |   |   | Наличие | Допустимо отсутствие |
| \*Навесное оборудование,   выступ в зону движения |   |   |   | Необходимо отсутствие | Допустимо наличие | С |
| Лестница, перепады высот  на этаже (в коридорах) |
| Контрастная маркировка ступеней |   |   |   | Есть на проступи | Отсутствует или не соответствует | С |
| Поручни с двух сторон на лестнице |   |   |   | Есть как минимум с одной стороны | Отсутствуют,  не соответствуют.Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней | О |
| - \*горизонтальные завершения поручней |   |   |   | имеются | отсутствуют | О |
| Пандус внутренний на этаже |   |   |   |
| Ширина марша |   |   |   | 0,9 м  и более | Не менее 0,85 м | К |
| Уклон пандусав % = (H : L) х 100% |   |   |   | 8 %и менее | Не более16,5 % | К |
| Разворотные площадки внизу, вверху (длина) |   |   |   | 1,2 ми более | Не менее 1,0 м | К |
| Разворотные площадки внизу, вверху (ширина) |   |   |   | 1,2 ми более | Не менее 1,0 м | К |
| Поручни с двух сторон: |   |   |   |   |   |
| - на высоте (нижний поручень) |   |   |   | 0,7 – 0,9 м | Отсутствие или несоответствие  | К |
| - \*на высоте  (верхний поручень) |   |   |   | 0,85 – 1,0 м | О |
| Лестница межэтажная  (в зону оказания услуги) |
| Маркировка ступеней |   |   |   | Есть на проступи | Отсутствие или несоответствие | С |
| Поручни с двух сторон:- на высоте 0,8 – 0,1 м |   |   |   | Как минимум с одной стороны | Отсутствие на части маршей, несоответствие | О, СО, С |
| - \*горизонтальные завершения |   |   |   | Имеется | Допустимоотсутствие | О, С |
| - \*нетравмирующие окончания |   |   |   | Имеется | Допустимоотсутствие | О, С |
| - \*указатели номера этажа на поручне тактильные |   |   |   | Имеется | Допустимоотсутствие | С |
| Лифт пассажирский  |   |   |   |   |
| Кабина: |   |   |   |   |   |   |
| - длина |   |   |   | 1,25 м и более | Не менее 1,25 м | К |
| - ширина |   |   |   | 1,1 м и более | Не менее 1,0 м | К |
| - ширина дверного проема |   |   |   | 0,8 м и более | Не менее  0,75 м | К |
| -\* поручни |   |   |   | Имеется | Допустимоотсутствие | О |
| \*Световая информация |   |   |   | Имеется | Г |
| \*Звуковая информация |   |   |   | Имеется | С |
| \*Знак доступности |   |   |   | Наличие | К |
| \*Указатели номера этажа напротив лифта |   |   |   | Наличие | К, Г  |
| Обслуживание через окно/прилавок |
| Высота рабочей поверхности |   |   |   | 0,8 – 1,1 м | Допустимонесоответствие | К |
| Габариты зоны обслуживания (глубина) |   |   |   | 1,25 м  и более | Не менее 1,2 м | К |
| Обслуживание в кабинете |   |   |   |
| Ширина проема двери в свету |   |   |   | 0,8 м и более | Не менее 0,75 м | К |
| Высота порога |   |   |   | 0,025 м  и менее | Более 0,025 м | К |
| Информация тактильная о назначении кабинета |   |   |   | На стене рядом с дверью | На двери или отсутствует | С |
| Информация визуальная контрастная о назначении кабинета: |   |   |   | На стене рядом с дверью | Допустимоотсутствие | К, О, С, Г |
| - \*размещение на высоте |   |   |   | 1,8 м и менее | Не учитывается | К |
| - \*высота прописных букв |   |   |   | 0,016 м и более | Не учитывается | С |
| Зона для кресла-коляски |   |   |   | не менее 1,2 х 0,9 м | не менее1,1 х 0,8 м | К |
| Обслуживание с перемещением № |
| Ширина полосы движения по зоне обслуживания |   |   |   | 1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более  0,6 м | Не менее 0,9 мс расширениями до 1,2 м | К |
| \*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, витрина, прилавок, художественный объект и т.п.) |   |   |   | 0,8 – 1,1 м | Без ограничений | К |
| Кабина индивидуального обслуживания  (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.) |
| Длина |   |   |   | 1,8 м и более | 1,5 м | К |
| Ширина |   |   |   | 1,6 м и более | 1,5 м | К |
| Место для сидения |   |   |   | Имеются |   | О |
| \*Крючки для костылей |   |   | Имеются | Допустимо отсутствие | О |
| Зал  (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест) |
| Доля мест для колясочников от общего числа мест |   |   |   | 2%  и более | Не менее одного места | К |
| Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске |   |   |   | 1,2 м и более | Не менее 0,9 м | К |
| Доля мест для лиц с нарушением  слуха |   |   |   | 2 %и более | Не учитывается | Г |
| Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников |   |   |   | Не требуется | Имеется | К |
| Санузел для посетителей |   |   |   | Имеется | - | Г |
| Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей |   |   |   | Имеется | - |   |
| \*Знак доступности помещения |   |   |   | Имеется | Допустимо отсутствие | К |
| Тактильная маркировка |   |   |   | Имеется | С |
| Ширина дверного проема |   |   |   | 0,8 м  и более | Не менее 0,75 м | К, О |
| Раковина: |   |   |   |   |   |   |
| - зона у раковины (глубина) |   |   |   | 1,2 м и более | Не менее0,8 м × 1,2 м (допустимо расположениекресла-коляски боком к раковине) | К |
| - зона у раковины (ширина) |   |   | 0,8 м и более | К |
| - \*высота раковины |   |   |   | 0,8 – 0,9 м | не более 0,9 м | К |
| - \*опорный поручень |   |   |   | Наличие | Допустимоотсутствие | О |
| Кабины для инвалидов: |   |   |   |   |   |   |
| - количество кабин |   |   | справочно |   |   |
| - \*знак доступности кабины  |   |   |   | Имеется | Отсутствует | К |
| - ширина дверного проема |   |   |   | 0,8 м и более | Не менее  0,75 м | К, О |
| Габариты санузла/кабины (длина) |   |   |   | 1,8 и более | 1,6 м | К |
| Габариты санузла/кабины (ширина) |   |   |   | 1,65 ми более | 1,5 м | К |
| Опорные поручни |   |   |   | Имеется | Стационарныйу стены | К, О |
| в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз |   |   |   | Имеются | Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки | К |
| - зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина) |   |   |   | 0,8 ми более | Не менее0,75 м | К |
| - \*крючки для костылей |   |   |   | Наличие | Допустимоотсутствие | О |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |