Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «06» сентября 2017 г.

**I. Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

структурного подразделениямуниципального казенного учреждения культуры

«Культурно-Досуговый центр «Мга» **Сельский Дом культуры «Березовский»**

187307, Ленинградская область, Кировский р-н, п. СТ. Малукса, ул. Карьерная, д. 10 б

*(наименование объекта, адрес)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование элементов объекта** | **Фактическая**  **величина,**  **наличие** | **Рекоменда-ции по адаптации** | **№ Фото** | **Условия при полной доступности** | **Условия при частичной доступности** | **Кате-гории инва-лидов** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Вход на территорию** (при наличии ограждения) **- ОТСУТСТВУЕТ** | | | | | | |
| **Автостоянка посетителей** (при наличии) **– ОТСУТСТВУЕТ** | | | | | | |
| **Путь к входу в здание** (для доступа в зону оказания услуг) | | | | | | |
| - ширина тротуара (пути движения) | 3,00 м | - | 1, 2 | 1,5 м и более, допустимы сужения  до 0,9 м | Не менее 1,2м,  допустимы сужения  до 0,9 м | К |
| -\*указатели направления движения | нет | - | - | Имеются | Допустимо отсутствие | К, Г |
| - \*ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара | нет | - | - | Имеется | Допустимо отсутствие | С |
| - \*места отдыха | нет | - | - | Имеются | К, О |
| **Открытая лестница** (лестница на рельефе территории) **- ОТСУТСТВУЕТ** | | | | | | |
| **Пандус на рельефе - ОТСУТСТВУЕТ** | | | | | | |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-  функциональной зоны | Состояние  доступности [<\*>](file:///C:\Users\user\AppData\Local\Детсад\Documents\МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы\2016%20г\Приложения%20к%20акту.docx#Par2306)  (к [пункту 3.4](file:///C:\Users\user\AppData\Local\Детсад\Documents\МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы\2016%20г\Приложения%20к%20акту.docx#Par2106)  Акта обследования  ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по  адаптации (вид  работы) [<\*\*>](file:///C:\Users\user\AppData\Local\Детсад\Documents\МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы\2016%20г\Приложения%20к%20акту.docx#Par2307) к  [пункту 4.1](file:///C:\Users\user\AppData\Local\Детсад\Documents\МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы\2016%20г\Приложения%20к%20акту.docx#Par2146) Акта  обследования ОСИ |
| на  плане | №  фото |
| Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В | \_ | 1-2 | Организационные мероприятия |

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:**

Необходимо включить в «дорожную карту» по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры, следующие мероприятия:

* установка указателей на пути следования к зданию.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «06» сентября 2017 г.

**I. Результаты обследования:**

**2. Входа в здание**

структурного подразделениямуниципального казенного учреждения культуры

«Культурно-Досуговый центр «Мга» **Сельский Дом культуры «Березовский»**

187307, Ленинградская область, Кировский р-н, п. СТ. Малукса, ул. Карьерная, д. 10 б

*(наименование объекта, адрес)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование элементов объекта** | **Фактическая**  **величина,**  **наличие** | **Рекомендации по адаптации** | **№ Фото** | **Условия при полной доступности** | **Условия при частичной доступности** | **Кате-гории инва-лидов** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Крыльцо или  входная площадка - ОТСУТСТВУЮТ** | | | | | | |
| \*Навес | нет | строительство | 3 | Наличие | Допустимо отсутствие | К, О |
| \*Информация  об объекте  (сфера оказываемых услуг,   часы работы,  знак доступности объекта для инвалидов) | есть  есть  нет | -  -  установка | 4 | Наличие | Г |
| **Лестница наружная - ОТСУТСТВУЕТ** | | | | | | |
| **Пандус наружный - ОТСУТСТВУЕТ** | | | | | | |
| \*Звуковой маяк у входа | нет | установка | - | Имеется | Допустимо отсутствие | С |
| **Тамбур - ОТСУТСТВУЕТ** | | | | | | |
| Двери распашные, справочно | есть | - | 3, 5 | - | - |  |
| - ширина дверного проема в свету | 1,45 м | - | 5 | 0,85 м  и более | Не менее  0,8 м | К, О |
| - высота порога наружного, внутреннего | 0,0 м | - | 6 | 0,025 м  и менее | более 0,025 м | К |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-  функциональной зоны | Состояние  Доступности  [<\*>](file:///C:\Users\user\AppData\Local\Детсад\Documents\МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы\2016%20г\Приложения%20к%20акту.docx#Par2362) (к [пункту 3.4](file:///C:\Users\user\AppData\Local\Детсад\Documents\МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы\2016%20г\Приложения%20к%20акту.docx#Par2106)  Акта обследования  ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)  [<\*\*>](file:///C:\Users\user\AppData\Local\Детсад\Documents\МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы\2016%20г\Приложения%20к%20акту.docx#Par2363) к [пункту 4.1](file:///C:\Users\user\AppData\Local\Детсад\Documents\МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы\2016%20г\Приложения%20к%20акту.docx#Par2146) Акта обследования ОСИ |
| на  плане | №  фото |
| Вход в здание | ДУ | - | 3-6 | Организационные мероприятия, строительство |

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:**

Необходимо включить в «дорожную карту» по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры, следующие мероприятия:

* необходимо техническое решение по обустройству навеса или крыльца;
* установить знак доступности учреждения (после устранения всех недочетов).

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «06» сентября 2017 г.

**I. Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

структурного подразделениямуниципального казенного учреждения культуры

«Культурно-Досуговый центр «Мга» **Сельский Дом культуры «Березовский»**

187307, Ленинградская область, Кировский р-н, п. СТ. Малукса, ул. Карьерная, д. 10 б

*(наименование объекта, адрес)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование элементов объекта** | **Фактическая**  **величина,**  **наличие** | **Рекоменда-ции по адаптации** | **№ Фото** | **Условия при полной доступности** | **Условия при частичной доступности** | | **Кате-гории инва-лидов** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| **Лестница на уровень 1-го этажа - ОТСУТСВТУЕТ** | | | | | | | |
| **Коридоры/холлы – 1 этаж** | | | | | | | |
| Ширина полосы движения  (с учетом мебели и оборудования) | 2,50 м | - | 7, 8 | 1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м | Не менее 0,9м, допустимы сужения  до 0,8 м | | К |
| Разворотные площадки, глубина | нет | не требуются | - | 1,2 м и более | Менее 1,2м | | К |
| Разворотные площадки, ширина | нет | не требуются | - | 1,2 м  и менее | Менее 1,2м | | К |
| **\*Место отдыха и ожидания - ОТСУТСТВУЮТ** | | | | | | | |
| - места для сидения | есть | - | 9 | Наличие | Допустимо отсутствие | О | |
| - зона для коляски | нет | технически не возможно | - | Наличие | Допустимо отсутствие |  | |
| \*Навесное оборудование,   выступ в зону движения | нет | - | - | Необходимо отсутствие | Допустимо наличие | С | |
| **Лестница, перепады высот  на этаже (в коридорах) - ОТСУТСВТУЕТ** | | | | | | | |
| **Пандус внутренний на этаже - ОТСУТСВТУЕТ** | | | | | | | |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-  функциональной зоны | Состояние доступности [<\*>](file:///C:\Users\user\AppData\Local\Детсад\Documents\МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы\2016%20г\Приложения%20к%20акту.docx#Par2422) (к [пункту 3.4](file:///C:\Users\user\AppData\Local\Детсад\Documents\МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы\2016%20г\Приложения%20к%20акту.docx#Par2106)  Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации (вид работы) [<\*\*>](file:///C:\Users\user\AppData\Local\Детсад\Documents\МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы\2016%20г\Приложения%20к%20акту.docx#Par2423) к [пункту 4.1](file:///C:\Users\user\AppData\Local\Детсад\Documents\МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы\2016%20г\Приложения%20к%20акту.docx#Par2146) Акта  обследования ОСИ |
| № на  плане | №  фото |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДП-В | 1 | 7-9 | Организационные мероприятия |

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:**

Необходимо включить в «дорожную карту» по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры, следующие мероприятия:

* обозначить на схемах пути движения к зонам целевого назначения;
* обустроить (обозначить) зону для колясок.

Приложение 4

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «06» сентября 2017 г.

**I. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

структурного подразделениямуниципального казенного учреждения культуры

«Культурно-Досуговый центр «Мга» **Сельский Дом культуры «Березовский»**

187307, Ленинградская область, Кировский р-н, п. СТ. Малукса, ул. Карьерная, д. 10 б

*(наименование объекта, адрес)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование элементов объекта** | **Фактическая**  **величина,**  **наличие** | **Рекоменда-ции по адаптации** | **№ Фото** | **Условия при полной доступности** | **Условия при частичной доступности** | **Кате-гории инва-лидов** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Обслуживание через окно, в кабинете и с перемещением - ОТСУТСТВУЕТ** | | | | | | |
| **Кабина индивидуального обслуживания  - ОТСУТСТВУЕТ** | | | | | | |
| **Зал**  (с фиксированными местами зрительный, вместимостью более 50 мест) **- ОТСУТСТВУЕТ** | | | | | | |
| **Обслуживание в помещении** | | | | | | |
| Ширина проема двери в свету | 0,80 м | - | 10 | 0,8 м и более | Не менее 0,75 м | К |
| Высота порога | отсутствует | - | 11 | 0,025 м  и менее | Более 0,025 м | К |
| Доля мест для лиц с нарушением  слуха | нет | ТСР | - | 2 %  и более | Не учитывается | Г |
| Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников | нет | Необходимо обустройство | 12 | Не требуется | Имеется | К |
| \* Сцена (справочно) | | | | | | |
| - \* высота сцены | 0,55 м | ТСР | 13 | Имеется | Допустимо  отсутствие | К |
| - \* высота ступеней | 0,15 м |
| Информация тактильная о назначении помещений | нет | установка | - | На стене рядом с дверью | На двери или отсутствует | С |
| Информация визуальная контрастная о назначении помещений: | нет | установка | - | На стене рядом с дверью | Допустимо  отсутствие | К, О, С, Г |
| \*Общие требования к информации по назначению помещений | | | | | | |
| - \*размещение на высоте | отсутствует | - | - | 1,8 м и менее | Не учитывается | К |
| - \*высота прописных букв | отсутствует | - | - | 0,016 м и более | Не учитывается | С |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-  функциональной зоны | Состояние  доступности [<\*>](file:///C:\Users\user\AppData\Local\Детсад\Documents\МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы\2016%20г\Приложения%20к%20акту.docx#Par2484)  (к [пункту 3.4](file:///C:\Users\user\AppData\Local\Детсад\Documents\МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы\2016%20г\Приложения%20к%20акту.docx#Par2106)  Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации  (вид работы) [<\*\*>](file:///C:\Users\user\AppData\Local\Детсад\Documents\МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы\2016%20г\Приложения%20к%20акту.docx#Par2485)  к [пункту 4.1](file:///C:\Users\user\AppData\Local\Детсад\Documents\МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы\2016%20г\Приложения%20к%20акту.docx#Par2146) Акта обследования ОСИ |
| № на  плане | №  фото |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ | 2-3 | 10-13 | Текущий ремонт, организационные мероприятия, ТСР |
| Зрительный зал | Д У | 2 | 12 | организационные мероприятия, ТСР |
| Сцена | ДЧ-И (С, Г,У) | 3 | 13 | Текущий ремонт, ТСР |

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:**

Необходимо включить в «дорожную карту» по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры, следующие мероприятия:

* размещение тактильной информации о назначении помещений;
* следует предусмотреть индивидуально освещаемые площадки для размещения при необходимости переводчиков жестового языка;
* для возможности участия в программах инвалидов на креслах-колясках необходимо продумать установку подъемного устройства для подъема на сцену;
* лестницы, ведущие на сцену, должны иметь с одной стороны ограждения с двойными поручнями на высоте 0,7/0,9 м.

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «06» сентября 2017 г.

**I. Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

структурного подразделениямуниципального казенного учреждения культуры

«Культурно-Досуговый центр «Мга» **Сельский Дом культуры «Березовский»**

187307, Ленинградская область, Кировский р-н, п. СТ. Малукса, ул. Карьерная, д. 10 б

*(наименование объекта, адрес)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование элементов объекта** | **Фактическая**  **величина,**  **наличие** | **Рекоменда-ции по адаптации** | **№ Фото** | **Условия при полной доступности** | **Условия при частичной доступности** | **Кате-гории инва-лидов** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Санузел для посетителей** | нет | - | - | Имеется | - | Г | |
| **Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей** | нет | - | - | Имеется | - |  | |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-  функциональной зоны | Состояние  доступности [<\*>](file:///C:\Users\user\AppData\Local\Детсад\Documents\МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы\2016%20г\Приложения%20к%20акту.docx#Par2626)  к [пункту 3.4](file:///C:\Users\user\AppData\Local\Детсад\Documents\МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы\2016%20г\Приложения%20к%20акту.docx#Par2106)  Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) [<\*\*>](file:///C:\Users\user\AppData\Local\Детсад\Documents\МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы\2016%20г\Приложения%20к%20акту.docx#Par2627)  к [пункту 4.1](file:///C:\Users\user\AppData\Local\Детсад\Documents\МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы\2016%20г\Приложения%20к%20акту.docx#Par2146)  Акта обследования ОСИ |
| № на  плане | №  фото |
| Санитарно-гигиеническое помещение | ОТСУТСТВУЕТ | - | - | Реконструкция здания |

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:**

Необходимо включить в «дорожную карту» по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры, следующие мероприятия:

* Рассмотреть возможность реконструкции здания для обустройства санитарно-гигиенического помещения.

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «06» сентября 2017 г.

**I. Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

структурного подразделениямуниципального казенного учреждения культуры

«Культурно-Досуговый центр «Мга» **Сельский Дом культуры «Березовский»**

187307, Ленинградская область, Кировский р-н, п. СТ. Малукса, ул. Карьерная, д. 10 б

*(наименование объекта, адрес)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование элементов объекта** | **Фактическая**  **величина,**  **наличие** | **Рекоменда-ции по адаптации** | **№ Фото** | **Условия при полной доступности** | **Условия при частичной доступности** | **Кате-гории инва-лидов** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Визуальные средства** | | | | | | |
| \*Указатели направления движения, входа, выхода | есть | - | 14-16 | Имеются | Допустимо отсутствие | К, Г | |
| \*Пиктограммы (доступность, вход, выход) | нет | установка | - | Имеются | К, Г | |
| \*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации | нет | установка | - | Имеются | Г | |
| **Акустические средства** | | | | |  | |
| Речевые информаторы и маяки | нет | установка | - | Имеются | С | |
| \*Аудиовизуальные информационно-справочные системы | нет | установка | - | Имеются | Г | |
| **Тактильные средства** | | | | |  | |
| \*Тактильная схема | нет | установка | - | Имеются | С | |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-  функциональной зоны | Состояние  доступности [<\*>](file:///C:\Users\user\AppData\Local\Детсад\Documents\МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы\2016%20г\Приложения%20к%20акту.docx#Par2677)  (к [пункту 3.4](file:///C:\Users\user\AppData\Local\Детсад\Documents\МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы\2016%20г\Приложения%20к%20акту.docx#Par2106)  Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы) [<\*\*>](file:///C:\Users\user\AppData\Local\Детсад\Documents\МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы\2016%20г\Приложения%20к%20акту.docx#Par2678)  к [пункту 4.1](file:///C:\Users\user\AppData\Local\Детсад\Documents\МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы\2016%20г\Приложения%20к%20акту.docx#Par2146)  Акта обследования ОСИ |
| № на  плане | №  фото |
| Система информации  на объекте | ДЧ-И (О, К, У)  ДУ (С, Г) | - | 14-16 | Индивидуальное решение с ТСР |

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:**

Необходимо включить в «дорожную карту» по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры, следующие мероприятия:

1. Установить символы доступности во всех доступных для МГН помещениях.
2. Установить указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу (недоступные входы в здание, недоступные общественные уборные, выходы и лестницы, не являющиеся путями эвакуации инвалидов).
3. Установить системы средств информации и сигнализации об опасности в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения.
4. Предусмотреть визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги (они должны соответствовать требованиям [ГОСТ Р 51671](http://base.garant.ru/5922126/), [ГОСТ Р 51264](http://base.garant.ru/5921882/), а также учитывать требования [СП 1.13130](http://base.garant.ru/195652/#block_10000)).
5. Предусмотреть обеспечение непрерывности информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения.
6. Кроме визуальной информации, необходимо предусмотреть звуковую сигнализацию и дублирование всех информационных обозначений рельефными знаками, размещенными рядом с дверью со стороны дверной ручки.
7. В вестибюле следует предусмотреть установку звуковых информаторов по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения, и текстофонов для посетителей с дефектами слуха. Аналогично должны быть оснащены справочные всех видов, билетные кассы массовой продажи и т.п.
8. В замкнутых пространствах здания различного функционального назначения, (например кабины уборной и т.п.), где инвалид, в том числе с дефектами слуха, может оказаться один, необходимо предусмотреть оборудование системы двусторонней связи с диспетчером или дежурным. Система двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами. Снаружи такого помещения над дверью следует предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации. В таких помещениях (кабинах) должно предусматриваться аварийное освещение. Тревожный сигнал или извещатель должен выводиться в дежурную комнату.