Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «23» августа 2017 г.

**I. Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

структурного подразделениямуниципального казенного учреждения культуры

«Культурно-Досуговый центр «Мга» **Отдел кинообслуживания**

187300, Ленинградская область, Кировский р-н, п. Мга, ул. Майора Жаринова, д. 1

*(наименование объекта, адрес)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование элементов объекта** | **Фактическая**  **величина,**  **наличие** | **Рекоменда-ции по адаптации** | **№ Фото** | **Условия при полной доступности** | **Условия при частичной доступности** | **Кате-гории инва-лидов** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Вход на территорию** (при наличии ограждения) **- ОТСУТСТВУЕТ** | | | | | | |
| **Автостоянка посетителей** (при наличии) **– ОТСУТСТВУЕТ** | | | | | | |
| **Путь к входу в здание** (для доступа в зону оказания услуг) | | | | | | |
| - ширина тротуара (пути движения) | 2,20 м | - | 1 | 1,5 м и более, допустимы сужения  до 0,9 м | Не менее 1,2м,  допустимы сужения  до 0,9 м | К |
| -\*указатели направления движения | нет | - | - | Имеются | Допустимо отсутствие | К, Г |
| - \*ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара | нет | - | - | Имеется | Допустимо отсутствие | С |
| - \*места отдыха | нет | - | - | Имеются | К, О |
| **Открытая лестница** (лестница на рельефе территории) **- ОТСУТСТВУЕТ** | | | | | | |
| **Пандус на рельефе - ОТСУТСТВУЕТ** | | | | | | |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-  функциональной зоны | Состояние  доступности [<\*>](file:///C:\Users\user\AppData\Local\Детсад\Documents\МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы\2016%20г\Приложения%20к%20акту.docx#Par2306)  (к [пункту 3.4](file:///C:\Users\user\AppData\Local\Детсад\Documents\МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы\2016%20г\Приложения%20к%20акту.docx#Par2106)  Акта обследования  ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по  адаптации (вид  работы) [<\*\*>](file:///C:\Users\user\AppData\Local\Детсад\Documents\МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы\2016%20г\Приложения%20к%20акту.docx#Par2307) к  [пункту 4.1](file:///C:\Users\user\AppData\Local\Детсад\Documents\МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы\2016%20г\Приложения%20к%20акту.docx#Par2146) Акта  обследования ОСИ |
| на  плане | №  фото |
| Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В | \_ | 1 | \_ |

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «23» августа 2017 г.

**I. Результаты обследования:**

**2. Входа в здание**

структурного подразделениямуниципального казенного учреждения культуры

«Культурно-Досуговый центр «Мга» **Отдел кинообслуживания**

187300, Ленинградская область, Кировский р-н, п. Мга, ул. Майора Жаринова, д. 1

*(наименование объекта, адрес)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование элементов объекта** | **Фактическая**  **величина,**  **наличие** | **Рекомендации по адаптации** | **№ Фото** | | | **Условия при полной доступности** | | | **Условия при частичной доступности** | | | **Кате-гории инва-лидов** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | |
| **Крыльцо или  входная площадка** | | | | | | | | | | | | | |
| Высота площадки  Справочно  0,15 м  Фото № 2 | Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе.  - При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать.  **- Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются**. | | | | | | | | | | | | |
| Габариты площадки (ширина) **без пандуса** | 9,60 м | - | | 3 | | | Не менее  1,5 м | | | Не менее ширины входной двери | | | О, С |
| Габариты площадки (глубина**) без пандуса** | 2,68 м | - | | 3 | | | Не менее 1,5 м,  при втоматических дверях не менее 1,2 м | | | Не учитывается | | | О, С |
| Тактильная полоса перед входной площадкой вверху и внизу за  0,6 м до марша | нет | необходима установка | | - | | | Имеется | | | Допустимо отсутствие, несоответствие | | | С |
| \*Навес | нет | - | | - | | | Наличие | | | Допустимо отсутствие | | | К, О |
| \*Информация  об объекте  (сфера оказываемых услуг,   часы работы,  знак доступности объекта для инвалидов) | есть  есть  нет | -  -  установка | | 4 | | | Наличие | | | Г |
| **Лестница наружная- ОТСУТСТВУЕТ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Пандус наружный – ОТСУТСТВУЕТ –** индивидуальное решение с ТСР | | | | | | | | | | | | | |
| \*Звуковой маяк у входа | нет | установка | - | | Имеется | | | Допустимо отсутствие | | | С | | |
| **Тамбур - ОТСУТСТВУЕТ** | | | | | | | | | | | | | |
| Двери распашные, справочно | есть | - | 5 | | - | | | - | | |  | | |
| Двери автоматические, справочно | нет | - | - | | - | | | - | | | - | | |
| - ширина дверного проема в свету | 1,07 м | - | 5 | | 0,85 м  и более | | | Не менее  0,8 м | | | К, О | | |
| - высота порога наружного, внутреннего | 0,07 м | - | 6 | | 0,025 м  и менее | | | более 0,025 м | | | К | | |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-  функциональной зоны | Состояние  доступности [<\*>](file:///C:\Users\user\AppData\Local\Детсад\Documents\МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы\2016%20г\Приложения%20к%20акту.docx#Par2362)  (к [пункту 3.4](file:///C:\Users\user\AppData\Local\Детсад\Documents\МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы\2016%20г\Приложения%20к%20акту.docx#Par2106)  Акта обследования  ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по  адаптации (вид  работы) [<\*\*>](file:///C:\Users\user\AppData\Local\Детсад\Documents\МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы\2016%20г\Приложения%20к%20акту.docx#Par2363) к  [пункту 4.1](file:///C:\Users\user\AppData\Local\Детсад\Documents\МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы\2016%20г\Приложения%20к%20акту.docx#Par2146) Акта  обследования ОСИ |
| на  плане | №  фото |
| Вход в здание | ДЧ-В | 1 | 2 - 6 | Организационные мероприятия, индивидуальное решение ТСР |

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:**

Необходимо включить в «дорожную карту» по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры, следующие мероприятия:

1. Продумать ТСР для преодоления высоты входной площадки (0,15 м) инвалидом-колясочником;
2. Закрепить резиновые грязеотталкивающие коврики при входе в здание (не закреплены, что не соответствует п.5.2.8 СП 59.13330.2012);
3. Установить комплексную информацию о пути движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений;
4. Установить тактильные полосы перед входной площадкой вверху и внизу и за  0,6 м до площадки;
5. Установить звуковой маяк у входа в здание для маломобильных групп населения обеспечивающий доступ к зданию, к месту оказания предоставляемых услуг;
6. Необходимо продумать технические решения по установке навеса перед входом в здание;
7. Установить знак доступности учреждения (после устранения всех недочетов).

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «23» августа 2017 г.

**I. Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

структурного подразделениямуниципального казенного учреждения культуры

«Культурно-Досуговый центр «Мга» **Отдел кинообслуживания**

187300, Ленинградская область, Кировский р-н, п. Мга, ул. Майора Жаринова, д. 1

*(наименование объекта, адрес)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование элементов объекта** | **Фактическая**  **величина,**  **наличие** | | **Рекоменда-ции по адаптации** | | **№ Фото** | | **Условия при полной доступности** | **Условия при частичной доступности** | **Кате-гории инва-лидов** |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| **Лестница на уровень 1-го этажа - ОТСУТСВТУЕТ** | | | | | | | | | |
| **Коридоры – 1 этаж - ОТСУТСТВУЮТ** | | | | | | | | | |
| **Холлы – 1 этаж** | | | | | | | | | |
| Ширина полосы движения  (с учетом мебели и оборудования) | 4,15 м | | - | | 7,8 | | 1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м | Не менее 0,9м, допустимы сужения  до 0,8 м | К |
| Разворотные площадки, глубина | нет | | - | | - | | 1,2 м и более | Менее 1,2м | К |
| Разворотные площадки, ширина | нет | | - | | - | | 1,2 м  и менее | Менее 1,2м | К |
| **\*Место отдыха и ожидания - ОТСУТСТВУЕТ** | | | | | | | | | |
| - места для сидения | нет | | - | | - | | Наличие | Допустимо отсутствие | О |
| - зона для коляски | нет | | Необходимо обозначение места | | - | | Наличие | Допустимо отсутствие |  |
| \*Навесное оборудование,   выступ в зону движения | нет | | - | | - | | Необходимо отсутствие | Допустимо наличие | С |
| **Фойе – 1 этаж** | | | | | | | | | |
| Ширина полосы движения  (с учетом мебели и оборудования) | 3,85 м | | - | | 9 | | 1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м | Не менее 0,9м, допустимы сужения  до 0,8 м | К |
| Разворотные площадки, глубина | нет | | - | | - | | 1,2 м и более | Менее 1,2м | К |
| Разворотные площадки, ширина | нет | | - | | - | | 1,2 м  и менее | Менее 1,2м | К |
| **\*Место отдыха и ожидания** | | | | | | | | | |
| - места для сидения | есть | | - | | 9 | | Наличие | Допустимо отсутствие | О |
| - зона для коляски | нет | | Необходимо обозначение места | | - | | Наличие | Допустимо отсутствие |  |
| \*Навесное оборудование,   выступ в зону движения | нет | | - | | - | | Необходимо отсутствие | Допустимо наличие | С |
| **Лестница, перепады высот  на этаже (в фойе ) - ОТСУТСВТУЕТ** | | | | | | | | | |
| Пандус внутренний из фойе в зрительный зал | | | | | | | | | |
| Ширина марша | | 1,62 м | |  | | 10 | 0,9 м  и более | Не менее 0,85 м | К |
| Уклон пандуса  в % = (H : L) х 100% | | 22,14% | | индивидуальные решения с ТСР | | - | 8 %  и менее | Не более  16,5 % | К |
| Разворотные площадки внизу, вверху (длина) | | нет | | - | | - | 1,2 м  и более | Не менее  1,0 м | К |
| Разворотные площадки внизу, вверху (ширина) | | нет | | - | | - | 1,2 м  и более | Не менее  1,0 м | К |
| Поручни с двух сторон – **не требуются** | | | | | | | | | |
| **Лестница межэтажная**(в зону оказания услуги) **- ОТСУТСТВУЕТ** | | | | | | | | | |
| **Лифт пассажирский - ОТСУТСТВУЕТ** | | | | | | | | | |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-  функциональной зоны | Состояние доступности [<\*>](file:///C:\Users\user\AppData\Local\Детсад\Documents\МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы\2016%20г\Приложения%20к%20акту.docx#Par2422) (к [пункту 3.4](file:///C:\Users\user\AppData\Local\Детсад\Documents\МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы\2016%20г\Приложения%20к%20акту.docx#Par2106)  Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации (вид работы) [<\*\*>](file:///C:\Users\user\AppData\Local\Детсад\Documents\МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы\2016%20г\Приложения%20к%20акту.docx#Par2423) к [пункту 4.1](file:///C:\Users\user\AppData\Local\Детсад\Documents\МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы\2016%20г\Приложения%20к%20акту.docx#Par2146) Акта  обследования ОСИ |
| № на  плане | №  фото |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | 1 этаж – ДП-В | 2 - 3 | 7 - 10 | Организационные мероприятия, ТСР |

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:**

Необходимо включить в «дорожную карту» по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры, следующие мероприятия:

1. Обустройство зон для колясок;
2. Рассмотреть технические решения по изменению угла наклона внутреннего пандуса установленного на входе в зрительный зал.

Приложение 4

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «23» августа 2017 г.

**I. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

структурного подразделениямуниципального казенного учреждения культуры

«Культурно-Досуговый центр «Мга» **Отдел кинообслуживания**

187300, Ленинградская область, Кировский р-н, п. Мга, ул. Майора Жаринова, д. 1

*(наименование объекта, адрес)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование элементов объекта** | **Фактическая**  **величина,**  **наличие** | **Рекоменда-ции по адаптации** | **№ Фото** | **Условия при полной доступности** | **Условия при частичной доступности** | **Кате-гории инва-лидов** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Обслуживание через окно –** касса продажи билетов | | | | | | |
| Высота рабочей поверхности | 1,25 м | ТСР | 11 | 0,8 – 1,1 м | Допустимо  несоответствие | К |
| Габариты зоны обслуживания (глубина) | 0,38 м | - | - | 1,25 м  и более | Не менее 1,2 м | К |
| **Обслуживание в кабинете - ОТСУТСТВУЕТ** | | | | | | |
| **Обслуживание с перемещением - ОТСУТСТВУЕТ** | | | | | | |
| **Кабина индивидуального обслуживания  - ОТСУТСТВУЕТ** | | | | | | |
| **Зал**  (с фиксированными местами зрительный, вместимостью более 50 мест) – **92 посадочных места** | | | | | | |
| Доля мест для колясочников от общего числа мест | 4 | - | 12 | 2 %  и более | Не менее одного места | К |
| Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске | 1,45 м | - | 13 | 1,2 м и более | Не менее 0,9 м | К |
| Доля мест для лиц с нарушением  слуха | нет | ТСР | - | 2 %  и более | Не учитывается | Г |
| Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников | нет | Нет обозначения | - | Не требуется | Имеется | К |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-  функциональной зоны | Состояние  доступности [<\*>](file:///C:\Users\user\AppData\Local\Детсад\Documents\МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы\2016%20г\Приложения%20к%20акту.docx#Par2484)  (к [пункту 3.4](file:///C:\Users\user\AppData\Local\Детсад\Documents\МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы\2016%20г\Приложения%20к%20акту.docx#Par2106)  Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации  (вид работы) [<\*\*>](file:///C:\Users\user\AppData\Local\Детсад\Documents\МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы\2016%20г\Приложения%20к%20акту.docx#Par2485)  к [пункту 4.1](file:///C:\Users\user\AppData\Local\Детсад\Documents\МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы\2016%20г\Приложения%20к%20акту.docx#Par2146) Акта обследования ОСИ |
| № на  плане | №  фото |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ | 2,4 | 11-13 | Организационные мероприятия, ТСР |
| Окно кассы для продажи билетов | ДУ | 2 | 11 | Необходимо ТСР для доступа к окну человека с низким ростом или инвалида-колясочника. |
| Зрительный зал | ДУ | 4 | 12-13 | Следует предусмотреть ТСР для посетителей с нарушением слуха. |

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:**

Необходимо включить в «дорожную карту» по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры, следующие мероприятия:

1. Обозначение специализированной зоны обслуживания для инвалидов-колясочников;
2. Продумать установку ТСР для доступа к окну человека с низким ростом или инвалида-колясочника;
3. Предусмотреть ТСР в зрительном зале для посетителей с нарушением слуха.

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «23» августа 2017 г.

**I. Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

структурного подразделениямуниципального казенного учреждения культуры

«Культурно-Досуговый центр «Мга» **Отдел кинообслуживания**

187300, Ленинградская область, Кировский р-н, п. Мга, ул. Майора Жаринова, д. 1

*(наименование объекта, адрес)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование элементов объекта** | **Фактическая**  **величина,**  **наличие** | | **Рекоменда-ции по адаптации** | | **№ Фото** | | | | | | **Условия при полной доступности** | | | | | **Условия при частичной доступности** | | | | | **Кате-гории инва-лидов** | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | |
| **Санузел для посетителей** | есть | | - | | 14 | | | | | | Имеется | | | | | - | | | | | Г | | | |
| **Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей** | есть | | - | | 15 | | | | | | Имеется | | | | | - | | | | |  | | | |
| \*Знак доступности помещения | нет | | - | | - | | | | | | Имеется | | | | | Допустимо отсутствие | | | | | К | | | |
| Тактильная маркировка | нет | | - | | - | | | | | | Имеется | | | | | С | | | |
| Ширина дверного проема | 0,88 м | | - | | 14 | | | | | | 0,8 м  и более | | | | | Не менее 0,75 м | | | | | К, О | | | |
| Раковина: |  | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| - зона у раковины (глубина) | 1,91 м | | - | | 15 | | | | | | 1,2 м  и более | | | | | Не менее  0,8 м × 1,2 м (допустимо расположение  кресла-коляски боком к раковине) | | | | | К | | | |
| - зона у раковины (ширина) | 1,34 м | | 15 | | | | | | 0,8 м и более | | | | | К | | | |
| - \*высота раковины | 0,87 м | | - | | 15 | | | | | | 0,8 – 0,9 м | | | | | не более 0,9 м | | | | | К | | | |
| - \*опорный поручень | есть | | - | | 15 | | | | | | Наличие | | | | | Допустимо  отсутствие | | | | | О | | | |
| Кабины для инвалидов – НЕТ, общая кабина для всех посетителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - количество кабин | 1 | |  | | | | | | | | справочно | | | | | | | | | | | | | |
| - \*знак доступности кабины | нет | | - | | - | | | | | | Имеется | | | | | Отсутствует | | | | | К | | | |
| - ширина дверного проема | 0,88 м | | - | | 14 | | | | | | 0,8 м и более | | | | | Не менее  0,75 м | | | | | К, О | | | |
| Габариты санузла/кабины (длина) | 2,38 м | | - | | 15 | | | | | | 1,8 и более | | | | | 1,6 м | | | | | К | | | |
| Габариты санузла/кабины (ширина) | 2,34 м | | - | | 15 | | | | | | 1,65 м  и более | | | | | 1,5 м | | | | | К | | | |
| Опорные поручни | нет | | - | | 15 | | | | | | Имеется | | | | | Стационарный  у стены | | | | | К, О | | | |
| в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз | есть | | - | | 15 | | | | | | Имеются | | | | | Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки | | | | | К | | | |
| - зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина) | 1,62 м | | - | | 15 | | | | | | 0,8 м  и более | | | | | Не менее  0,75 м | | | | | К | | | |
| - \*крючки для костылей | есть | |  | | 15 | | | | | | Наличие | | | | | Допустимо  отсутствие | | | | | О | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |

**II. Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-  функциональной зоны | Состояние  доступности [<\*>](file:///C:\Users\user\AppData\Local\Детсад\Documents\МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы\2016%20г\Приложения%20к%20акту.docx#Par2626)  к [пункту 3.4](file:///C:\Users\user\AppData\Local\Детсад\Documents\МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы\2016%20г\Приложения%20к%20акту.docx#Par2106)  Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) [<\*\*>](file:///C:\Users\user\AppData\Local\Детсад\Documents\МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы\2016%20г\Приложения%20к%20акту.docx#Par2627)  к [пункту 4.1](file:///C:\Users\user\AppData\Local\Детсад\Documents\МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы\2016%20г\Приложения%20к%20акту.docx#Par2146)  Акта обследования ОСИ |
| № на  плане | №  фото |
| Санитарно-гигиеническое помещение | ДУ | 5 | 14-15 | Организационные мероприятия |

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:**

Необходимо включить в «дорожную карту» по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры, следующие мероприятия:

1. Установить знак доступности помещения;
2. Установить тактильную маркировку;
3. Установить стационарный поручень у стены.

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «23» августа 2017 г.

**I. Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

структурного подразделениямуниципального казенного учреждения культуры

«Культурно-Досуговый центр «Мга» **Отдел кинообслуживания**

187300, Ленинградская область, Кировский р-н, п. Мга, ул. Майора Жаринова, д. 1

*(наименование объекта, адрес)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование элементов объекта** | **Фактическая**  **величина,**  **наличие** | **Рекоменда-ции по адаптации** | **№ Фото** | **Условия при полной доступности** | **Условия при частичной доступности** | **Кате-гории инва-лидов** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Визуальные средства** | | | | | | |
| \*Указатели направления движения, входа, выхода | есть | - | 16 | Имеются | Допустимо отсутствие | К, Г | |
| \*Пиктограммы (доступность, вход, выход) | нет | установка | - | Имеются | К, Г | |
| \*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации | нет | установка | - | Имеются | Г | |
| **Акустические средства** | | | | |  | |
| Речевые информаторы и маяки | нет | установка | - | Имеются | С | |
| \*Аудиовизуальные информационно-справочные системы | нет | установка | - | Имеются | Г | |
| **Тактильные средства** | | | | |  | |
| \*Тактильная схема | нет | установка | - | Имеются | С | |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-  функциональной зоны | Состояние  доступности [<\*>](file:///C:\Users\user\AppData\Local\Детсад\Documents\МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы\2016%20г\Приложения%20к%20акту.docx#Par2677)  (к [пункту 3.4](file:///C:\Users\user\AppData\Local\Детсад\Documents\МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы\2016%20г\Приложения%20к%20акту.docx#Par2106)  Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы) [<\*\*>](file:///C:\Users\user\AppData\Local\Детсад\Documents\МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы\2016%20г\Приложения%20к%20акту.docx#Par2678)  к [пункту 4.1](file:///C:\Users\user\AppData\Local\Детсад\Documents\МАДОУ%20ЦРР%20-дС%20№3%20Ромашка%20г.%20Куровское,%20объект%20сферы\2016%20г\Приложения%20к%20акту.docx#Par2146)  Акта обследования ОСИ |
| № на  плане | №  фото |
| Система информации  на объекте | ДЧ-И (О, К, У)  ДУ (С, Г) | - | 16 | Индивидуальное решение с ТСР |

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:**

Необходимо включить в «дорожную карту» по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры, следующие мероприятия:

1. Установить символы доступности во всех доступных для МГН помещениях.
2. Установить указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу (недоступные входы в здание, недоступные общественные уборные, выходы и лестницы, не являющиеся путями эвакуации инвалидов).
3. Установить системы средств информации и сигнализации об опасности в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения.
4. Предусмотреть визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги (они должны соответствовать требованиям [ГОСТ Р 51671](http://base.garant.ru/5922126/), [ГОСТ Р 51264](http://base.garant.ru/5921882/), а также учитывать требования [СП 1.13130](http://base.garant.ru/195652/#block_10000)).
5. Предусмотреть обеспечение непрерывности информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения.
6. Кроме визуальной информации, необходимо предусмотреть звуковую сигнализацию и дублирование всех информационных обозначений рельефными знаками, размещенными рядом с дверью со стороны дверной ручки.
7. В холле следует предусмотреть установку звуковых информаторов по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения, и текстофонов для посетителей с дефектами слуха. Аналогично должны быть оснащены справочные всех видов, билетные кассы массовой продажи и т.п.
8. В замкнутых пространствах здания различного функционального назначения, (например кабины уборной и т.п.), где инвалид, в том числе с дефектами слуха, может оказаться один, необходимо предусмотреть оборудование системы двусторонней связи с диспетчером или дежурным. Система двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами. Снаружи такого помещения над дверью следует предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации. В таких помещениях (кабинах) должно предусматриваться аварийное освещение. Тревожный сигнал или извещатель должен выводиться в дежурную комнату.